

**BÁO CÁO HỆ THỐNG THIẾT BỊ NHÚNG**

Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Duy Long


Mã số sinh viên: 61133256

**Bài 1: Nháy đèn Led**


1. **Mô tả:**

Hệ thống được thiết kế, lập trình bật/tắt đèn led trong thời gian 1 giây. Led được nối vào cổng 13 của Broad.

1. **Sơ đồ thiết kế:**



Hình 1. Sơ đồ mạch Arduino



Hình 2. Sơ đồ mạch Tinkercad

1. **Đặc điểm linh kiện:**

* 1 mạch Arduino Uno.
* 1 đèn Led.

1. **Code chương trình:**


|  |
| --- |
| *int pin=13;*  *void setup() {*  *pinMode(13,OUTPUT);*  *}*  *void loop(){*  *digitalWrite(13,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(13,LOW);*  *delay(500);*  *}* |

**Bài 2: Nút bấm + đèn Led**


1. **Mô tả:**

Hệ thống được thiết kế, lập trình điều khiển bật/tắt thông qua 1 nút bấm. Led được kết nối vào công 13 của Broad.

1. **Sơ đồ thiết kế:**



Hình 3. Sơ đồ mạch Arduino



Hình 4. Sơ đồ mạch Tinkercad

1. **Đặc điểm linh kiện**:

* 1 mạch Arduino.
* 1 đèn Led.
* 1 nút bấm.

1. **Code chương trình:**


|  |
| --- |
| *int x = 0;*  *void setup(){*  *pinMode(2,INPUT);*  *pinMode(13,OUTPUT);*  *}*  *void loop(){*  *x = digitalRead(2);*  *if(x == HIGH){*  *digitalWrite(13,HIGH);*  *} else {*  *digitalWrite(13,LOW);*  *}*  *delay(1000);*  *}* |

**Bài 3: Cảm biến nhiệt độ**


1. **Mô tả:**

Hệ thống được thiết kế, lập trình điều khiển cảm biến nhiệt. Thay đổi độ sáng đèn led qua nhiệt độ.

1. **Sơ đồ thiết kế:**



Hình 5. Sơ đồ mạch Arduino



Hình 6. Sơ đồ mạch Tinkercad

1. **Đặc điểm linh kiện:**

* 1 mạch Arduino.
* 1 đèn Led.
* 1 bảng mạch.
* 1 nguồn điện 9V.
* 1 thiết bị cảm biến nhiệt độ.

1. **Code chương trình:**


|  |
| --- |
| *void setup()*  *{*  *Serial.begin(96000);*  *}*  *void loop()*  *{*  *// doc gia tri tu cam bien*  *int giaTri = analogRead(A0);*  *int nhietDo = map(giaTri,20,358,-40,125);*  *// Serial.print(nhietDo);*  *if(nhietDo>37) digitalWrite(10,HIGH);*  *else digitalWrite(10,LOW);*  *// delay(1000);*  *}* |

**Bài 4: Đèn sáng dần**


1. **Mô tả:**

Hệ thống thiết kế, lập trình điều khiền đèn led sáng dần.

1. **Sơ đồ thiết kế:**



Hình 7. Sơ đồ mạch Tinkercad



Hình 8. Sơ đồ mạch Arduino

1. **Đặc điểm linh kiện:**

* 1 mạch Arduino Uno.
* 1 đèn Led.
* 1 biến trở.


1. **Code chương trình:**

|  |
| --- |
| *int brightness = 0;*  *void setup()*  *{*  *pinMode(9,OUTPUT);*  *}*  *void loop()*  *{*  *for(brightness = 0; brightness <= 255; brightness += 5)*  *{*  *analogWrite(9,brightness);*  *delay(30);*  *}*  *for(brightness = 255; brightness >= 0; brightness -= 5)*  *{*  *analogWrite(9,brightness);*  *delay(30);*  *}*  *}* |


**Bài 5: Sáng đèn qua chiết áp**

1. **Mô tả:**

Hệ thống được thiết kế và lập trình đèn led bật/tắt qua chiết áp. Độ sáng đèn led có thể được điều chỉnh qua chiết áp.

1. **Sơ đồ thiết kế:**

Hình 9. Sơ đồ mạch Arduino



Hình 10. Sơ đồ mạch Tinkercad

1. **Đặc điểm linh kiện:**

* 1 mạch Arduino.
* 1 đèn led.
* 1 điện trở.
* 1 chiết áp.


1. **Code chương trình:**

|  |
| --- |
| *int x = 0;*  *void setup()*  *{*  *pinMode(A0, INPUT);*  *pinMode(9, INPUT);*  *}*  *void loop()*  *{*  *x = analogRead(A0);*  *int brightness = map(x ,0,1023,0,255);*  *analogWrite(9,brightness);*  *}* |

**Bài 6: Nháy 8 Led**

1. **Mô tả:**

* Hệ thống được thiết kế và lập trình thông qua 8 led nháy theo trình tự từ dưới lên trên sau đó tắt các đèn ở post lẻ rồi nháy cả 8 Led 3 lần.

1. **Sơ đồ thiết kế:**

Hình 11. Sơ đồ thiết kế Arduino

1. **Đặc điểm linh kiện:**

* mạch Arduino.
* 8 đèn Led một đầu đấu vào đất và một đầu đấu vào các điện trở 220 ôm.
* 8 điện trở 220 ôm một đầu được đấu vào các cổng từ 2 đến 9, một đầu được đấu vào các đèn Led.

1. **Code chương trình:**

|  |
| --- |
| *byte ledPin[] = {2,3,4,5,6,7,8,9};*  *int pin2=2;*  *int pin3=3;*  *int pin4=4;*  *int pin5=5;*  *int pin6=6;*  *int pin7=7;*  *int pin8=8;*  *int pin9=9;*  *byte pinCount;*  *void setup() {*  *pinCount = sizeof(ledPin);*  *for (int i=0;i<pinCount;i++) {*  *pinMode(ledPin[i],OUTPUT); //Các chân LED là OUTPUT*  *digitalWrite(ledPin[i],LOW); //Mặc định các đèn LED sẽ tắt*  *}*  *}*  *void loop() {*  *digitalWrite(pin2,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin3,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin4,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin5,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin6,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin7,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin8,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin9,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin3,LOW);*  *digitalWrite(pin5,LOW);*  *digitalWrite(pin7,LOW);*  *digitalWrite(pin9,LOW);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin2,HIGH);*  *digitalWrite(pin3,HIGH);*  *digitalWrite(pin4,HIGH);*  *digitalWrite(pin5,HIGH);*  *digitalWrite(pin6,HIGH);*  *digitalWrite(pin7,HIGH);*  *digitalWrite(pin8,HIGH);*  *digitalWrite(pin9,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin2,LOW);*  *digitalWrite(pin3,LOW);*  *digitalWrite(pin4,LOW);*  *digitalWrite(pin5,LOW);*  *digitalWrite(pin6,LOW);*  *digitalWrite(pin7,LOW);*  *digitalWrite(pin8,LOW);*  *digitalWrite(pin9,LOW);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin2,HIGH);*  *digitalWrite(pin3,HIGH);*  *digitalWrite(pin4,HIGH);*  *digitalWrite(pin5,HIGH);*  *digitalWrite(pin6,HIGH);*  *digitalWrite(pin7,HIGH);*  *digitalWrite(pin8,HIGH);*  *digitalWrite(pin9,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin2,LOW);*  *digitalWrite(pin3,LOW);*  *digitalWrite(pin4,LOW);*  *digitalWrite(pin5,LOW);*  *digitalWrite(pin6,LOW);*  *digitalWrite(pin7,LOW);*  *digitalWrite(pin8,LOW);*  *digitalWrite(pin9,LOW);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin2,HIGH);*  *digitalWrite(pin3,HIGH);*  *digitalWrite(pin4,HIGH);*  *digitalWrite(pin5,HIGH);*  *digitalWrite(pin6,HIGH);*  *digitalWrite(pin7,HIGH);*  *digitalWrite(pin8,HIGH);*  *digitalWrite(pin9,HIGH);*  *delay(500);*  *digitalWrite(pin2,LOW);*  *digitalWrite(pin3,LOW);*  *digitalWrite(pin4,LOW);*  *digitalWrite(pin5,LOW);*  *digitalWrite(pin6,LOW);*  *digitalWrite(pin7,LOW);*  *digitalWrite(pin8,LOW);*  *digitalWrite(pin9,LOW);*  *delay(500);*  *}* |